平罗县2024年6月空气质量月报

一、平罗县6月城市空气质量状况

2024年6月，平罗县玉皇阁站点有效监测30天，优良天数21天，达标比例为70.0%。与去年同期相比优良天数减少1天，（去年优良天数22天，达标比例73.3%）。首要污染物为PM10、PM2.5。其中：PM10平均浓度为74微克/立方米,同比（52微克/立方米）上升42.3%；PM2.5平均浓度为23微克/立方米，同比（14微克/立方米）上升64.3%；SO2平均浓度为12微克/立方米，同比（14微克/立方米)下降14.3%；NO2平均浓度为20微克/立方米，同比（23微克/立方米）下降13.0%；CO平均浓度为0.7微克/立方米，同比（1.2微克/立方米)下降41.7%; O3平均浓度为167微克/立方米，同比（178微克/立方米）下降6.2%。

二、平罗县1-6月城市空气质量状况

2024年1月1日-6月30日，平罗县玉皇阁站点有效监测182天，优良天数133天，达标比例为73.1%。与去年同期相比优良天数增加2天，达标比例上升0.7个百分点（去年优良天数131天，达标比例72.4%）。首要污染物为PM10、PM2.5。其中：PM10平均浓度为119微克/立方米,同比（128微克/立方米）下降7.0%；PM2.5平均浓度为38微克/立方米，同比（41微克/立方米）下降7.3%；SO2平均浓度为16微克/立方米，同比（20微克/立方米）下降20.0%；NO2平均浓度为29微克/立方米，同比（33微克/立方米）下降12.1%；CO平均浓度为1.8微克/立方米，同比（1.8微克/立方米）持平；O3平均浓度为154微克/立方米，同比（144微克/立方米）上升6.9%。

（以上数据仅供参考，最终以自治区生态环境监测中心反馈数据为主）