附件2

遥感调查与测评基础材料内容与要求

| 序号 | 基础资料内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市（县）地形图 | 图件格式：dwg格式图件比例尺：1:5000或1:10000地形图范围大于城市建成区范围涉密地形图应进行脱秘处理 |
| 2 | 城市（县）及建成区范围图 | 建成区是城市（县）行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。城市及建成区范围图纸一式两份，直辖市由市人民政府加盖公章，其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。电子图件格式：dwg格式图件底图：总体规划图  |
| 3 | 建成区面积、人口说明 | 城市（县）各城区的建成区面积，以及各城区建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料；一式两份。直辖市由市人民政府加盖公章；其它城市需同时由市人民政府和省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。 |
| 4 | 城市（县）土地用地分类图 | 城市划定并公布的土地用地分类图，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 5 | 城市（县）绿地系统规划(文本及附图集) | 经审批、正在实施的《城市（县）绿地系统规划》。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 6 | 城市（县）步行道、自行车道、林荫路位置图 | 包括步行道、自行车道、林荫路位置分布图。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 7 | 城市（县）绿线位置图 | 城市划定并公布的绿线位置及范围，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 8 | 城市（县）蓝线位置图 | 城市划定并公布的蓝线位置及范围，并有明确坐标。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 9 | 建成区内公园绿地分布图 | 依据《城市绿地分类标准》，标明各类公园绿地名称、位置及面积。同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 10 | 建成区内历史文化街区位置及分布范围图（如有，需提供） | 国家历史文化名城的历史文化街区范围图图件底图：城市地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 11 | 建成区内2002年（含）以来新建、改建居住区（小区）位置及分布范围图 | 图件底图：城市（县）地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 12 | 建成区内园林式居住区（单位）位置及分布范围图 | 图件底图：城市（县）地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 13 | 建成区内规划防护绿地位置及分布范围图 | 如绿地系统规划中已明确，可不另报。图件底图：城市（县）地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 14 | 建成区内主次干道位置分布图 | 图件底图：城市（县）地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 15 | 建成区内古树名木分布图（如有，需提供） | 图件底图：城市（县）地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |
| 16 | 建成区内受损弃置地位置图（如有，需提供） | 图件底图：城市（县）地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |

备注：遥感调查与测评基础资料中涉及的数据一律以申报年印发的《中国城市建设统计年鉴》和《中国县城建设统计年鉴》数据为准。